Администрация  Каликинского сельсовета                         Александровского района Оренбургской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е	

от 24.03.2020 г.                              с. Каликино                                          № 12-п

О внесении изменений в постановление администрации Каликинского сельсовета Александровского района Оренбургской области от 05.02.2014 г. № 7-п «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения                                                муниципального образования Каликинский сельсовет»

В целях эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Каликинский  сельсовет, руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 5 Устава муниципального образования Каликинский  сельсовет:
         1. Внести изменения в постановление администрации Каликинского сельсовета Александровского района Оренбургской области от 05.02.2014 г. № 7-п «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения                                                муниципального образования Каликинский сельсовет», утвердив схемы водоснабжения и водоотведения в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
         2. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения на период с 2020 – 2035 год.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации                                                                     С.П. Веретин                                        

Разослано:  отдел по вопросам  АГиЖКХ администрации Александровского района, прокурору, в дело.

                       Приложение 
                                                                                                              к постановлению
                           администрации сельсовета 
                                                                                                              от 24.03.2020 г. № 12-п    

        Схема водоснабжения и водоотведения
муниципального образования Каликинский  сельсовет Александровского района Оренбургской  области

1.	Общие положения

         Схема водоснабжения муниципального образования Каликинский  сельсовет – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

      2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;
- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
- повышение надежности работы систем водоснабжения   в соответствии с нормативными требованиями;
- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- обеспечение жителей муниципального образования Каликинский  сельсовет водоснабжением;
- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения.

Характеристика муниципального образования Каликинский  сельсовет:
      Территория муниципального образования Каликинский сельсовет входит в состав муниципального образования Александровский район Оренбургской
области. 
Площадь поселения на 01.01.2020 г. – 24535,5  га.
В состав   муниципального образования Каликинский  сельсовет входят три населенных пункта: село Каликино, село Новоникитино, поселок Дальний.

Административным центром поселения является с. Каликино.
Численность населения Каликинского сельсовета  на 01.01.2020 – 681 человек.
В геоморфологическом отношении территория Каликинского сельсовета расположена в пределах  правой террасы реки Зиганик. Рельеф участка ровный с общим уклоном  на север и северо-восток. Грунтовые воды залегают на глубине 6,0 – 6,5 м. Мощность почвенного слоя колеблется в пределах 0,5 – 0,9 метров. Глубина сезонного промерзания суглинков 1,8 м.
Климат резко-континентальный, характеризующийся  жарким летом и   холодной  зимой.  Среднегодовая температура: - 3,9°С 
Средняя температура июля: + 21,9°С
Средняя температура января : - 18,8°С
Среднегодовая скорость ветра: 4,8 м/сек
Средняя относительная влажность воздуха: 70%
Среднегодовая сумма осадков: 400 мм.  
Период с устойчивым снежным покровом равен 150-140 дням.

Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав Каликинского сельсовета, являются подземные воды. Водоснабжение осуществляется из одиночных скважин сельским водопроводом. На одиночных скважинах имеются водонапорные башни. На территории муниципального образования Каликинский  сельсовет водоснабжение осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые водопроводные сети», расположено две водонапорные башни Рожновского и одна водозаборная скважина в рабочем состоянии: 

Наименование объекта	Адрес, местоположение объекта	
Башня Рожновского	Оренбургская область, Александровский район, 
с. Новоникитино	
Башня Рожновского	Оренбургская область, Александровский район, 
п. Дальний	
Скважина	Оренбургская область, Александровский район, 
п. Октябрьский для села Каликино	

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 24,3 км, в т.ч.:   
с. Каликино 12 км;  
с. Каликино 2,3 км; 
с. Новоникитино 6 км; 
п. Дальний 4 км.

Основные технические показатели системы водоснабжения
(вид системы)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	1 полугодие   2020 года	2 полугодие      2020 года	
1	2	3	4	5	
1.	Подъём воды	тыс.м3	13,4	13,4	
	Установленная производственная мощность				
1.1	В т.ч. по источникам: - открытый	тыс.м3			
1.2	- подземный	тыс.м3	13,4	13,4	
1.3	- смешанный	тыс.м3			
1.4	Насосные станции, в т.ч. 
№1 (наименование)	тыс.м3 сутки	-	-	
1.6	Водовод сырой воды	км	24,3	24,3	
1.7	Резервуары приёма и хранения воды (объём м3)	шт.	-	-	
2	Водопроводные очистные сооружения:
Установленная пропускная способность в сутки	тыс.м3/ сутки	-	-	
2.1	Состав:				
2.2	Количество лабораторий/количество анализов	шт./шт	-	-	
2.3	Резервуары оборотного водоснабжения (объём м3)	шт.	-	-	
3.	Водопроводная сеть: установленная производственная мощность	тыс.м3/ сутки	0,4	0,4	
3.1	Протяженность (общая) 
в т.ч.	км.	24,3	24,3	
3.2	- водоводов	км.			
3.3	- уличных сетей	км.	22	22	
3.4	- внутриквартальных	км.			
3.5	- внутридворовых	км.			
3.6	Насосные станции для подкачки воды	тыс.м3/ сутки	-	-	
3.8	Сооружения для напора и запаса воды (объём м3)	шт.	
 3 (55)	
 3(55)	
3.9	Водомерный учёт: количество абонентов/водомеров	шт./шт	
298/254	
298/254	

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:
В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.
- второго  и  третьего — режимов ограничения. В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения  муниципального образования Каликинский сельсовет

Износ водопроводной сети них в аварийном состоянии с износом 100% находится 4,3 км. С общим износом 20 км. При таком состоянии  водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  водоснабжения.

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов                        централизованной системы водоснабжения, мероприятий,                       направленных на улучшение качества питьевой воды

№  п/п

	Наименование мероприятия
	Срок
реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности  на реализа-цию меропри-
ятия, тыс.руб.	Ожидаемый эффект
	
				Наименова-ние
показателей	тыс. руб.	%	
1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
1.
	Текущий ремонт
водопроводных скважин	-	-	-	-	-	
1.1.
	Замена в скважине   трубопроводов из полиэти-
леновых труб диаметром 90мм - 140 метров	1 год	50,0	Сокращение потерь воды в сетях	5,8	13,2	

	Итого:
	      1 год
	50,0
	          х
	   5,8
	  13,215,2	

Перечень плановых мероприятий по энергосбережению                                              и повышению энергетической эффективности, в том числе                               снижению потерь воды при транспортировке

№  п/п

Наименование мероприятия
	Срок
реализации меро-приятия, лет	Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.	Ожидаемый эффект
	
				Наименование
показателей	тыс. руб.в год	тыс.кВт/ год (м3)	
1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
1.
	Замена изношенных участков водопроводных сетей с.Каликино: улицы Ленинская, Советская, Первомайская	1	          176	Вода	  13,0	   2,0	
2.	 Установка приборов учета холодной воды на объекты коммунальной инфраструктуры	1	          10	Вода	    2,9	   0,1	
3.	 Замена изношенного оборудования водозаборов с.Каликино	1	          40	Электроэнергия	   7,86	  1,2	
4.	Капремонт водопроводных сетей	1	          30	Вода	   14,7	  0,5	

	Итого: 
	
1	
         256	Электроэнергия
Вода	  7,86

  30,6	 1,2
    2,6	

Планируемый объем подачи воды

№
 п/п	Показатели производственной  деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования	
1
	2
	3
	4	
1.
	Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: 	тыс.м3	-	
1.1.	подземной	тыс.м3		
2.	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам:	тыс.м3	-	
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	тыс.м3	-	
4.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.м3	-

	
5.	Объем отпуска в сеть 	тыс.м3	26,8

	
6.	Объем потерь 	тыс.м3	3,0

	
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть 	%	                   6

	
8.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс.м3	

	
8.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории муниципального образования Каликинский сельсовет:
    в том числе по потребителям :	тыс.м3	13,2	
8.1.1.1	- населению (по приборам учета воды)
	тыс.м3	7080	
8.1.1.2

	- населению (по нормативам)
	тыс.м3	3,433	
8.1.2.	- бюджетным потребителям
	тыс.м3	2,687

	
8.1.3.	- прочим потребителям, в том числе:
	тыс.м3	-	
8.1.3.1.	другим водопроводам, в том числе по контрагентам:	тыс.м3	-	

Водоотведение

Централизованная система канализации на территории муниципального образования Каликинский сельсовет  отсутствует. Водоотведение общественных зданий, индивидуальных  предусматривается в выгребные ямы. Основная часть жителей  частных домов пользуется надворными туалетами.
Канализование малых населенных пунктов ввиду малой численности их населения, сложностей рельефа, взаимной удаленности производить систему централизованной канализации нецелесообразно. Канализование может быть осуществлено в выгребные ямы с вывозом стоков из выгребных ям на очистные сооружения. Водоотведение в поселении планируется отвести только с дорожного полотна путем углубления (окювечивания) придорожных канав и муниципальных учреждении путем отвода воды в кюветы или специальные емкости.
Для проведения данных работ необходимо заключение договоров по углублению канав, приобретение водосточных труб, специальных емкостей и их установка.
Функции по управлению и организации в границах муниципального образования Каликинский сельсовет водоснабжения населения и водоотведения осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые водопроводные сети».